**Карданные валы КО-503В**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение карданного вала (длина габаритная в сжатом состоянии по фланцам, мм) | Длина наим.\*\*, мм | Длина наиб.\*\*, мм |
| КО-503В-2.02.04.000 (656 мм) | 570 | 620 |
| КО-503В-2.02.04.000-01 (431 мм) | 345 | 395 |
| КО-503В-2.02.04.000-02 (601 мм) | 515 | 565 |
| КО-503В-2.02.04.000-04 (966 мм) | 880 | 930 |
| КО-503В-2.02.04.000-05 (516 мм) | 430 | 480 |
| КО-503В-2.02.04.000-06 (566 мм) | 480 | 530 |
| КО-503В-2.02.04.000-07 (796 мм) | 710 | 760 |
| КО-503В-2.02.04.000-08 (746 мм) | 660 | 710 |
| КО-503В-2.02.04.000-09 (947 мм) | 861 | 911 |
| КО-503В-2.02.04.000-10 (836 мм) | 750 | 800 |
| КО-503В-2.02.04.000-11 (391 мм) | 305 | 355 |
| КО-503В-2.02.04.000-12 (686 мм) | 600 | 650 |
| КО-503В-2.02.04.000-13 (871 мм) | 785 | 835 |
| КО-503В-2.02.04.000-14 (1021 мм) | 935 | 985 |
| КО-503В-2.02.04.000-15 (1206 мм) | 1120 | 1170 |
| КО-503В-2.02.04.000-16 (461 мм) | 375 | 425 |
| КО-503В-2.02.04.000-17 (716 мм) | 630 | 680 |
| КО-503В-2.02.04.000-18 (1121 мм) | 1035 | 1085 |
| КО-503В-2.02.04.000-19 (1076 мм) | 990 | 1040 |
| КО-503В-2.02.04.000-20 (1246 мм) | 1160 | 1210 |
| КО-503В-2.02.04.000-21 (257 мм) | 173 | 223 |
| КО-503В-2.02.04.000-22 (1286 мм) | 1200 | 1250 |
| Вал карданный FAUN | 1540 | 1590 |

Длина наим.\*\* - в сжатом состоянии по центрам подшипников крестовины